Datum:- Naam:-

Pasnummer:

Firmanaam:

2015 VERSIE LRG-0008-2 – Brede coil in de goot + Training TSP

Aan de hand waarvan kan je de juiste route vinden op Tata Steel IJmuiden terrein naar de laadlocatie

Kleurencodes op site

Locatienummers (4 cijfers) beginnend met een 8

Plattegrond

Hoe vaak worden getrainde chauffeurs gecheckt?

Nooit

10%

Altijd (100%)

Waarmee opent u het dak van uw trailer voor belading

Met een duwstang

Met een houten zijplank

Met een aan het dak bevestigde spanband

Hoe herken ik de juiste minimale zekeringsmethode

Dit staat aangegeven op de coils

Ik maak een eigen berekening aan de hand van

de coil eigenschappen

Aan de hand van codes op het paklijst

Wat is benodigd om een coil in de goot te vervoeren conform de Road Regulations? Vink de juiste antwoorden aan:

Anti slip matjes	Karton

Schone / droge goot	Kettingen

Houten balken	Vals kopschot

Touw	Rongen / coilsteunen

Afdekzeil	Spanbanden

Hoekbeschermers	Zij planken

Coil luiken

In welke richting dienen de spanbanden welke door het haspelgat worden geplaatst te allen tijde te trekken?

Voorwaarts (richting de voorkant van de trailer)

Achterwaarts (richting de achterkant van de trailer)

Naar de zijkanten

Op onderstaande tekening ziet u een kantelgevoelige coil van 22 ton. Teken aub de zekeringsmethode (inclusief opblok materiaal, spanbanden en hoekbeschermers) voor deze 22 ton wegende kantelgevoelige coil

Teken de zekeringsmethode voor een ETTS (Eye to the Sky) coil:

En geef aan hoeveel anti slip matjes

In totaal benodigd zijn:

En het aantal spanbanden:

Teken de zekeringsmethode voor Tinplate (blikpakketjes) indien deze niet tegen het kopschot of coilrongen opgeblokt kunnen worden: